	Cisternová automobilová stříkačka 

CAS 24 – MAN 4x4 - 

	Popis:

CAS je určena pro přepravu hasičského družstva na místo zásahu a provedení zásahu. Umožňuje použití vysokého nebo nízkého tlaku vody z vlastní nádrže. Je vybavena nádrží na vodu a pěnidlo, vícestupňovým odstředivým čerpadlem Ziegler, se samostatným nasávacím systémem Trokomat. Vozidlo je vybaveno elektricky ovládaným teleskopickým osvětlovacím stožárem s výškou od země 6,5m ( výkon 2x1000W) a elektrocentrálou 2,8 kW, dále kropicím zařízením s tryskami ovladatelnými z kabiny.

Nádstavba : Strojírna Potůček s. r. o.
V majetku obce Babice.
Pořizovací cena:   5 147 000,-Kč
Státní dotace:        2 000 000,-Kč
Dotace z KÚ:          500 000,-Kč

Podíl obce:           2 640 000,-Kč

	Celková hmotnost

	13 500 kg

	Rozměry d-š-v
	7 400 x 2 550 x 3 350 mm

	Maximální rychlost
	85 km.h

	Objem nádrže na vodu
	3 500 l

	Objem nádrže na pěnidlo
	200 l

	Výkon přiměšovače na pěnidlo
	

	Délka hadice na navijáku
	60 m

	Nízkotlaké čerpadlo (řazení paralelní)

	Jmenovitý průtok
	2 400 l/min

	Jmenovitý tlak
	0,8 MPa

	Maximální tlak
	

	Max. sací výška
	3 m

	Vysokotlaké čerpadlo (řazení do série)

	Jmenovitý průtok
	250 l/min

	Jmenovitý tlak
	4,0 MPa

	Vývěva 
	Trokomat


	Cisternová automobilová stříkačka 

CAS 24 – Renault Kerax 4x4

	CAS je určena pro přepravu hasičského družstva na místo zásahu a provedení zásahu. Umožňuje použití vysokého nebo nízkého tlaku vody z vlastní nádrže. Je vybavena nádrží na vodu a pěnidlo, vícestupňovým odstředivým čerpadlem Ruberg R40/2,5, se samonasávacím systémem Membramat. Vozidlo je vybaveno elektricky ovládaným teleskopickým osvětlovacím stožárem s výškou od země 6,5 m (výkon 2x1000W) a elektrocentrálou 4,5 kVA, dále kropicím zařízením s tryskami ovladatelnými z kabiny.

Nádstavba: Wawrzaszek ISS

V majetku HZS Uh. Hradiště

	Celková hmotnost

	18 000 kg

	Rozměry d-š-v
	8020 x 2489 x 3350  mm

	Maximální rychlost
	90 km.h-1

	Motor vznětový, čtyřdobý
	

	Objem nádrže na vodu
	5000 l

	Objem nádrže na pěnidlo
	300 l

	Délka hadice na navijáku
	60 m

	Čerpadlo

	Jmenovitý průtok
	2400 l.min-1

	Jmenovitý tlak
	0,8 MPa

	Max. sací výška
	7,5 m

	Vysokotlak

	Jmenovitý průtok
	250

	Jmenovitý tlak
	4 MPa


	Cisternová automobilová stříkačka 

CAS 16 IVECO EURO CARGO 140E 24W 4x4

	Popis:

Nádstavba celohliníková skříňová příhradová. Je vybaveno vícestupňovým odstředivým čerpadlem Ziegler. Umožňuje použití vysokotlaku, ve vybavení je motorová pila, rozbrušovačka, elektrocentrála, přetlaková ventilace, osvetlovací stožár.
Výrobce: Strojírna Potůček s. r. o.
V majetku města Vizovice
Pořizovací cena:   5 910 000,-Kč

Státní dotace:        2 000 000,-Kč

Dotace z KÚ:           240 000,-Kč  

Podíl obce:           3 670 000,-Kč

	Celková hmotnost

	14 000 kg

	Rozměry d-š-v
	7 900 x 2 550 x 3 250 mm

	Maximální rychlost
	85 km/hod

	Objem nádrže na vodu
	3 500 l

	Objem nádrže na pěnidlo
	250 l

	Výkon přiměšovače na pěnidlo
	

	Délka hadice na navijáku
	60 m

	Nízkotlaké čerpadlo (řazení paralelní)

	Jmenovitý průtok
	1 600 l/min

	Jmenovitý tlak
	0,8 MPa

	Maximální tlak
	

	Max. sací výška
	3 m

	Vysokotlaké čerpadlo (řazení do série)

	Jmenovitý průtok
	250 l/ min

	Jmenovitý tlak
	4 MPa

	Vývěva
	Trokomat


	Cisternová automobilová stříkačka 

CAS 24 Renault Midlum 220.14  4x4

	Popis: 
Nádstavba – model F – line. CAS je vybavena vznětovým řadovým šestiválcovým čtyřdobým motorem, jehož výkon je 158 kW. Převodovka má 6 synchronizovaných rychlostí vpřed a 1 vzad. Čerpadlo RUDBERG 30/2,5, kombinované, vysokotlaké, samonasávací. Dále je vybavena osvětlovacím stožárem, elektrocentrálou Honda 3,8 kW, elektrickým navijákem, kropicí lištou, dýchacími přístroji (umístěnými v sedadlech), plovoucím čerpadlem FROGGY s výkonem 700 l/min a motorovou pilou, teleskopickou lafetou.
V majetku obce Buchlovice

Pořizovací cena:    5 769 376,-Kč
Státní dotace:         2 000 000,-Kč
Dotace z KÚ:            500 000,-Kč
Podíl obce:             3 269 367,-Kč


	Celková hmotnost

	14 000 kg

	Rozměry d-š-v
	7 640 x 2 530 x 3 120 mm

	Maximální rychlost
	85 km/hod

	Objem nádrže na vodu
	3 500 l

	Objem nádrže na pěnidlo
	350 l

	Výkon přiměšovače na pěnidlo
	

	Délka hadice na navijáku
	80 m

	Nízkotlaké čerpadlo (řazení paralelní)

	Jmenovitý průtok
	2 400 l/min

	Jmenovitý tlak
	0,8 MPa

	Maximální tlak
	

	Max. sací výška
	3 m

	Vysokotlaké čerpadlo (řazení do série)

	Jmenovitý průtok
	250 l

	Jmenovitý tlak
	

	Maximální tlak
	4 MPa


